Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen “zákon”) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. §53 zákona.

Název veřejné zakázky:

Vozidlo o celkové hmotnosti do 18t s pohonem 4x4 vč. příslušenství na zimní údržbu

Předmětem veřejné zakázky je nákup a pořízení nového nákladního vozidla s pohonem 4x4 a o celkové hmotnosti 18t. Součástí pořízení jsou nástavby třístranný sklápěč, sypač vozovek a sněhový pluh.

**Podvozek:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P. č** | **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** |
| 1 | Celková hmotnost vozidla s nástavbou | max 18.000 kg |
| 2 | Pohon kol | 4x4 |
| 3 | Převodovka | automatická |
| 4 | Výkon motoru | Min 250 kW |
| 5 | Emisní norma | Min Euro 6 |
| 6 | Odpružení přední nápravy | Listová pera |
| 7 | Odpružení zadní nápravy | Vzduchové odpružení |
| 8 | Motorová brzda 2 úrovňová | ANO/NE \* |
| 9 | Zábrany proti podjetí | ANO/NE \* |
| 10 | Tempomat | ANO/NE \* |
| 11 | Elektrické ovládání oken | ANO/NE \* |
| 12 | Elektrické ovládání zrcátek vč vyhřívání | ANO/NE \* |
| 13 | Vzduchem odpružené sedadlo řidiče | ANO/NE \* |
| 14 | Klimatizace | ANO/NE \* |
| 15 | Rádio na CD | ANO/NE \* |
| 16 | Centrální zamykání | ANO/NE \* |
| 17 | Výstražné majáky oranžové barvy | ANO/NE \* |
| 18 | Digitální tachograf | ANO/NE \* |
| 19 | Gumové koberečky | ANO/NE \* |
| 20 | Ovládání nástaveb a příslušenství z kabiny řidiče | ANO/NE \* |
| 21 | Upínací čelní deska DIN | ANO/NE \* |
| 22 | Hydraulická soustava nebo elektrohydraulická centrála pro pohon hydrauliky sněhového pluhu | ANO/NE \* |
| 23 | Záruční lhůta | Min 12 měsíců |

\* nehodící se škrtněte či vymažte

**Nástavby a příslušenství**

**Třístranný sklápěč:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P. č** | **Popis parametru** | **Požadovaná hodnota** |
| 1 | Třístranný sklápěč, bílá barva, vyztužené dno  Rozměry: Šířka max. 2,5m, Délka max. 5m, Výška max. 0,6m | ANO/NE \* |
|  | **Sypač vozovek:** |  |
| 2 | Zásobník na posypový materiál z odlehčeného materiálu – trvanlivý tvrzený plast | ANO/NE \* |
| 3 | Geometrický objem zásobníku | Min 3,8 m3 |
| 4 | Vynášení posypového materiálu pomocí podélně uloženého šneku | ANO/NE \* |
| 5 | Pohon nástavby elektrický z palubní sítě vozidla | ANO/NE \* |
| 6 | Dávkování posypu nastavitelné a plynulé | ANO/NE \* |
| 7 | Šířka posypu až do šíře 12m | ANO/NE \* |
| 8 | Nerezový rám nástavby | ANO/NE \* |
| 9 | Solankové nádrže | Objem min 700l |
| 10 | Vibrační zařízení pro přísun posypového materiálu k vynášecímu šneku | ANO/NE \* |
| 11 | Zadní sklopné a odnímatelné rozmetadlo | ANO/NE \* |
| 12 | Krycí střecha | ANO/NE \* |
| 13 | Odstavné nohy | ANO/NE \* |
| 14 | Ochranné síto | ANO/NE \* |
| 15 | Pracovní světlo | ANO/NE \* |
| 16 | Rychloupínací systém a kotvení do ložné plochy | ANO/NE \* |
| 17 | Záruční lhůta | Min 24 měsíců |
|  | **Sněhový pluh segmentový:** |  |
| 18 | Délka pluhu min 2,9m, max 3,3m | Hodnota |
| 19 | Pracovní záběr 2,7 m | ANO/NE \* |
| 20 | Výška pluhu min 1m, max 1,2m | ANO/NE \* |
| 21 | Počet segmentů 8 | ANO/NE \* |
| 22 | Hmotnost max 1100 kg | ANO/NE \* |
| 23 | Plastový břit | ANO/NE \* |
| 24 | Možnost příčného naklopení | ANO/NE \* |
| 25 | Pomocná vodící kolečka | ANO/NE \* |
| 26 | Záštita proti úletu sněhu | ANO/NE \* |
| 27 | LED osvětlení – bezpečnostní prvek | ANO/NE \* |
| 28 | Systém hydromechanického vyvažování | ANO/NE \* |
| 29 | Zdvihací a přetáčecí hydraulické zařízení | ANO/NE \* |
| 30 | Záruční lhůta | Min 24 měsíců |

\* nehodící se škrtněte či vymažte

**Uchazeči musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.**

*Když je požadavek zadavatele na technický parametr ANO a uchazeč uvede NE, bude nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena.*

*Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a uchazeč uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, bude nabídka vyřazena.*

Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce uchazeče podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen vozidlo dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.

*V………………… dne ……………………….*

*…………………………………………………………….*

*Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče*